**ZATVOR U ZAGREBU – Prilog III.**

|  |
| --- |
| **NABAVA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA****(Evidencijski broj nabave: Jdn 25/19)** |
| **Rb** | **Tehnički opis robe** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena bez PDV-a (kn)** | **Ukupno (kn)** |
| 1. | Dobava i montaža mono-split klima uređaja karakteristika:inverter klima uređajučinak hlađenja (minimalno): 2,6 KWučinak grijanja (minimalno): 2,9 KWKlasa energetske učinkovitosti (minimalno): A++ (ili više)Tip kompresora: inverterRashladno sredstvo: ekološki plin R 32Udaljenost unutrašnje i vanjske jedinice je približno 15 metara (napomena: montaža vanjske jedinice na vanjskom zidu u prizemlju s dvorišta )Uređaj mora imati tehničke specifikacije koje podržavaju rad na tako udaljenoj vanjskoj jedinici u protivno naručitelj ima pravo ne prihvatiti ponudu. Marka proizvoda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tipproizvoda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Broj stranice u katalogu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | kom | 15 kompleta(unutrašnja i vanjska jedinica) |   |  |
| **2.** | Dobava i montaža mono-split klima uređaja sa instalacijom za prostoriju karakteristika:inverter klima uređaj učinak hlađenja (minimalno): 3,5 KW učinak grijanja (minimalno): 3,8 KW Klasa energetske učinkovitosti (minimalno): A++ (ili više)Tip kompresora: inverterRashladno sredstvo: ekološki plin R 32-mjesto montaže: prizemljeUdaljenost unutrašnje i vanjske jedinice je približno 10 metara (napomena: montaža vanjske jedinice na vanjskom zidu u prizemlju s dvorišta). Uređaj mora imati tehničke specifikacije koje podržavaju rad na tako udaljenoj vanjskoj jedinici u protivno naručitelj ima pravo ne prihvatiti ponudu. Marka proizvoda\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tip proizvoda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Broj stranice u katalogu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | kom | 2 kompleta(unutrašnja i vanjska jedinica) |   |  |
| **3.** | Kompletna montaža 17 unutarnjih i 17 vanjskih jedinica sa svim potrebnim instalacijskim materijalom i radovima do potpune funkcionalne gotovosti.Puštanje u pogon ovlaštenog servisera | komplet | 17 unutarnjih i 17 vanjskih jedinica  |   |  |
| **SVEUKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-a:** |  |
| **VRIJEDNOST PDV-a:** |  |
| **SVEUKUPNO S PDV-om:** |  |