**ZATVOR U ZAGREBU – Prilog III.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NABAVA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA**  **(Evidencijski broj nabave: Jdn 25/19)** | | | | | |
| **Rb** | **Tehnički opis robe** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena bez PDV-a (kn)** | **Ukupno (kn)** |
| 1. | Dobava i montaža mono-split klima uređaja karakteristika: inverter klima uređaj  učinak hlađenja (minimalno): 2,6 KW učinak grijanja (minimalno): 2,9 KW Klasa energetske učinkovitosti (minimalno): A++ (ili više) Tip kompresora: inverter Rashladno sredstvo: ekološki plin R 32 Udaljenost unutrašnje i vanjske jedinice je približno 15 metara (napomena: montaža vanjske jedinice na vanjskom zidu u prizemlju s dvorišta )  Uređaj mora imati tehničke specifikacije koje podržavaju rad na tako udaljenoj vanjskoj jedinici u protivno naručitelj ima pravo ne prihvatiti ponudu.  Marka  proizvoda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tip proizvoda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj stranice u katalogu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | kom | 15 kompleta  (unutrašnja i vanjska jedinica) |  |  |
| **2.** | Dobava i montaža mono-split klima uređaja sa instalacijom za prostoriju karakteristika: inverter klima uređaj  učinak hlađenja (minimalno): 3,5 KW  učinak grijanja (minimalno): 3,8 KW  Klasa energetske učinkovitosti (minimalno): A++ (ili više) Tip kompresora: inverter Rashladno sredstvo: ekološki plin R 32 -mjesto montaže: prizemlje Udaljenost unutrašnje i vanjske jedinice je približno 10 metara (napomena: montaža vanjske jedinice na vanjskom zidu u prizemlju s dvorišta). Uređaj mora imati tehničke specifikacije koje podržavaju rad na tako udaljenoj vanjskoj jedinici u protivno naručitelj ima pravo ne prihvatiti ponudu.  Marka proizvoda\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tip proizvoda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj stranice u katalogu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | kom | 2 kompleta  (unutrašnja i vanjska jedinica) |  |  |
| **3.** | Kompletna montaža 17 unutarnjih i 17 vanjskih jedinica sa svim potrebnim instalacijskim materijalom i radovima do potpune funkcionalne gotovosti.  Puštanje u pogon ovlaštenog servisera | komplet | 17 unutarnjih i  17 vanjskih jedinica |  |  |
| **SVEUKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-a:** | | | |  | |
| **VRIJEDNOST PDV-a:** | | | |  | |
| **SVEUKUPNO S PDV-om:** | | | |  | |